***Приложение 1***

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименоване на СМР** | **Мярка** | **К-во** |
|  | **ЧАСТ АРХИТЕКТУРА** |  |  |
|  | **ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ** |
|  | ***Площадка 0-3год. + пясъчник***  | м2 | 76,5 |
| 1 | Доставка и монтаж на клатушка пружина, позволяваща люлеене (брой места за сядане 1, максимална височина на свободно падане 481мм, размери 216х764мм, носещ елемент стоманена пружина) | бр | 2 |
| 2 | Доставка и монтаж на пързалка 0-3год. позволяваща катерене и пързаляне (максимална височина на свободно падане 590мм, височина на платформите 590мм, размери 1700х2268мм) | бр | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на пясъчник (2бр. Х 9м2) | м2 | 18 |
| 4 | Доставка и монтаж на паркова пейка (брой места за сядане 3, размери 745х1600х785мм) | бр | 1 |
|  | ***Площадка 3-4год. (6,80м x 9,50м)*** | м2 | 65 |
| 1 | Доставка и монтаж на клатушка пружина, позволяваща люлеене (брой места за сядане 1, максимална височина на свободно падане 481мм, размери 216х764мм, носещ елемент стоманена пружина) | бр | 2 |
| 2 | Доставка и монтаж на пързалка 3-12год. позволяваща катерене и пързаляне (максимална височина на свободно падане 590мм, височина на платформите 590мм, размери 1403х2798мм) | бр | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на паркова пейка (брой места за сядане 3, размери 745х1600х785мм) | бр | 1 |
|  | ***Площадка 4-5год.(6,80м x 9,50м)*** | м2 | 65 |
| 1 | Доставка и монтаж на люлка тип везна 3-12год., позволяваща люлеене (брой места за сядане 2, максимална височина на свободно падане 715мм, размери 389х2322мм) | бр | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на пързалка 3-12год. Позволяваща катерене и пързаляне, максимална височина на свободно падане 590мм, височина на платформите 590мм, размери 1403х2798мм.  | бр | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на паркова пейка (брой места за сядане 3, размери 745х1600х785мм) | бр | 3 |
|  | ***Площадка 5-6год. (6,80м x 9,47м)*** | м2 | 65 |
| 1 | Доставка и монтаж на люлка тип везна 3-12год., позволяваща люлеене (брой места за сядане 2, максимална височина на свободно падане 715мм, размери 389х2322мм) | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж, пренасяне и монтаж на съществуваща пързалка 3-12год.  | бр. | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на паркова пейка (брой места за сядане 3, размери 745х1600х785мм) | бр. | 2 |
|  | ***Площадка 6-7год.(6,80м x 9,50м)***  | м2 | 65 |
| 1 | Доставка и монтаж на двойна люлка, позволяваща люлеене (места за сядане 2, максимална височина на свободно падане 1200мм, размери 1840х3198мм) | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на паркова пейка (брой места за сядане 3, размери 745х1600х785мм) | бр. | 3 |
|  | ***Смесена площадка (8,80м x 5,60м)*** | м2 | 49,5 |
| 1 | Демонтаж, пренасяне и монтаж на съществуваща пързалка 3-12год.  | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на паркова пейка (брой места за сядане 3, размери 745х1600х785мм) | бр. | 1 |
|  | ***Допълнителни съоръжения***  |  |  |
| 1 | Демонтаж, пренасяне и монтаж на сферични катерушки съществуващи | бр. | 2 |
| 2 | Демонтаж, пренасяне и монтаж на паркова беседка съществуваща | бр. | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на парково кошче за боклук  | бр. | 4 |
| 4 | Демонтаж, пренасяне и монтаж на съществуваща двойна люлка | бр. | 1 |
|  | **ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА** |
| 1 | Доставка и полагане на обратен насип от скална маса - 20 см | м3 | 77,2 |
| 2 | Доставка и полагане на подравнителен слой пясък - 5 см | м3 | 19,3 |
| 3 | Доставка и полагане на хидроизолация (1 слой полиетиленово фолио 0.5мм) | м2 | 400 |
| 4 | Доставка и полагане на двукомпонентно полиуретаново лепило за външна употреба | м2 | 386 |
| 5 | Доставка и полагане на ударопоглъщаща каучукова настилка на плочи 400/400/20мм | м2 | 386 |
| 6 | Доставка и полагане на бетон B10 за фундамент на бордюр | м3 | 4,86 |
| 7 | Доставка и полагане на бетонен бордюр 500/80/160h мм | м' | 194,6 |
| 8 | Доставка и полагане на тротоарни плочи 400/400мм | бр. | 112 |
| 9 | Доставка и полагане на тротоарни плочи за алеи | м2 | 210 |
| 10 | Фрезоване на съществуваща бетонна настилка | м2 | 241,6 |
| 11 | Доставка и полагане на нова бетонна настилка | м2 | 241,6 |
| 12 | Ремонт на цокъл на ограда с височина до 60 см - бучарда | м' | 300 |
| 13 | Доставка на блажна боя и боядисване на всички метални части на ограда, вкл. Подготовка, почистване, грундиране | м2 | 525 |
|  | **ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА** |  |  |
|  | ***Земни работи***  |  |  |
| 1 | Изкоп  | м3 | 135 |
| 2 | Обратен насип от подравнителна пясъчна възглавница  | м3 | 20 |
| 3 | Обратен насип от уплътнена скална маса - чакъл, несортирана баластра или трошен камък  | м3 | 80 |
|  | ***Кофражни работи***  |  |  |
| 1 | Кофраж за настилка  | м2 | 25 |
|  | ***Бетонови работи***  |  |  |
| 1 | Бетон клас В20 за настилка и фундаменти | м3 | 40 |
|  | ***Армировъчни работи***  |  |  |
| 1 | За настилка  | кг | 1 750 |
|  | **ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО** |  |  |
|  | ***Подготвителни работи***  |  |  |
| 1 | Почистване на озеленените площи след строителни дейности, включително всички свързани с това разходи | дка | 2,7 |
| 2 | Превоз на строителни отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | м3 | 138,1 |
| 3 | Прочистване на дървесно-храстова растителност (издънкова и самонастанила се растителност, увивна и катерлива растителност, индивиди в лошо здравословно състояние и с механични повреди), включително всички свързани с това разходи | дка | 2,70 |
| 4 | Превоз на растителни и други отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | м3 | 50 |
| 5 | Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезоване и подравняване), включително всички свързани с това разходи | дка | 2,70 |
| 6 | Доставка и разстилане на хумусна почва, включително всички свързани с това разходи | м3 | 50 |
|  | ***Озеленителни мероприятия***  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на обозначителна табела "ВНИМАНИЕ" за токсични иглолистни дървета около детските площадки | бр. | 4 |
|  | ***А. Доставка и засаждане на иглолистни дървета с контейнер*** |  |  |
| 1 | Pinus nigra,175-200, С70 | бр. | 7 |
| 2 | Доставка и монтаж на обтегач за укрепване на иглолистни дървета, по 3 бр./дърво | бр. | 21 |
|  | ***Б. Доставка и засаждане на широколистни дървета с контейнер*** |  |  |
| 1 | Acer platanoides 'Globosum', 12/14, C50 | бр. | 2 |
| 2 | Acer platanoides, 12/14, C50 | бр. | 9 |
| 3 | Betula alba, 16/18, C90 | бр. | 2 |
| 4 | Quercus rubra, 14/16, C70 | бр. | 9 |
| 5 | Tilia argentea, 14/16, C90 | бр. | 6 |
| 6 | Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани) | бр. | 84 |
|  | ***В. Доставка и засаждане на широколистни храсти с контейнери*** |  |  |
| 1 | Deutzia gracilis, 60-80, C7,5 | бр. | 20 |
| 2 | Forsythia x intermedia, 40-60, C7,5 | бр. | 21 |
| 3 | Hibiscus syriacus, 80-100, C15,0 | бр. | 13 |
| 4 | Potentilla fruticosa 'Alba', 30-40, C3,0 | бр. | 11 |
| 5 | Potentilla fruticosa 'Goldstar', 30-40, C3,0 | бр. | 10 |
| 6 | Spiraea japonica, 50-60, C5,0 | бр. | 12 |
| 7 | Spiraea x vanhouttei, 40-60, C2,0 | бр. | 19 |
| 8 | Syringa vulgaris, 100-125, C10,0 | бр. | 14 |
|  | ***Г. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m²*** |  |  |
| 1 | Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, с висока издръжливост на натоварване, изискваща средна до висока потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи | м2 | 2 762 |
|  | **ЧАСТ EЛЕКТРО** |  |  |
|  | ***Площадкови ел. мрежи***  |  |  |
| 1 | Трасиране кабелни линии | м | 335 |
| 2 | Направа на изкоп 0,8/1,2, със зариване и трамбоване | м | 335 |
| 3 | Направа пясъчно легло с дебелина 0,2 м | м | 335 |
| 4 | Бетон клас B15- направа бетонов кожух | м | 105 |
| 5 | Доставка и полагане предпазна лента | м  | 335 |
| 6 | Доставка и монтаж на готова кабелна шахта единична, капак 60/90, дълбочина 0.9м, дъно дренажен чакъл | к-т | 5 |
| 7 | Обособяване на поле в съществуващо ГРТ, комплект с предпазители, контактори и часовник за управление тип "Фонотроника", по схема | к-т | 1 |
| 8 | Доставка и полагане/изтегляне кабел NYY 5х4 кв.мм² | м | 270 |
| 9 | Доставка и полагане/изтегляне кабел NYY 3х4 кв.мм² | м | 180 |
| 10 | Доставка и изтегляне в парков стълб кабел NYY 3х1,5 кв.мм² | м | 66 |
| 11 | Доставка и монтаж на комплект с предпазител за извод за осветление в стълб,1Р6А | бр.  | 22 |
| 12 | Доставка и полагане на предпазна HDPE тръба ф 75 мм - твърда, в изкоп | м | 210 |
| 13 | Доставка и полагане на предпазна HDPE тръба ф 40 мм - твърда, в изкоп | м | 300 |
| 14 | Доставка и монтаж улично- осветително тяло, комплект метален стълб Н3м, анкерна група и осветително тяло LED 30W/230V | бр. | 22 |
| 15 | Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 40/20 мм. | м | 20 |
| 16 | Разделка и свързване на кабел 6 кв.мм | бр. | 48 |
| 17 | Доставка и набиване заземителен кол FeZn Ф20мм./1,5м. | бр. | 22 |
| 18 | Измервания | к-т | 1 |
|  | ВЪТРЕШНО ОБОРУДВАНЕ |
| 1 | Детски легла - Двуетажни, размери /В.140 см., Д.140 см., Ш.70см./ със стълба, Материал: ПДЧ, Включително матраци | бр. | 60 |
| 2 | Детски легла - Едноетажни, размери /Д.140 см., Ш.70см./, Материал: ПДЧ, Включително матрак | бр. | 80 |
| 3 | Детски легла - Едноетажни за яслена група /тип кошара/размери /В.80см., Д.105 см., Ш.55 см./ Включително матрак | бр. | 35 |
| 4 | Гардеробчета - Двойки (с две врати), размери /В.100 см., Ш.35, Д.55 см./Материал: ПДЧ | бр. | 20 |
| 5 | Гардеробчета - Четворки (с четири врати), размери /В.100 см., Ш.35, Д.110 см./, Материал: ПДЧ | бр. | 50 |
| 6 | Масички – размери /В.50 см., Д.120 см., Ш.55 см./, Метална конструкция с ПДЧ плот | бр. | 30 |
| 7 | Детски столчета - Пластмасови с облегалка | бр. | 50 |
| 8 | Пейки с облегалка – размери / Д. 200 см, Ш. 30 см., В.30 см./, Материал: метална конструкция с кожена седалка и облегалка | бр. | 30 |
| 9 | Пейки с облегалка - размери / Д. 160 см, Ш. 40 см., В.45 см./, Материал: метална конструкция с кожена седалка и облегалка | бр. | 15 |

***Приложение 2***

**Бланка за предоставяне на оферта за строително – монтажни дейности и доставка на оборудване за обект** „**Благоустрояване и озеленяване на двор на ДГ „Райна Княгиня“, гр. Ябланица, община Ябланица, област Ловеч**“

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на оферента: |  |
| Срок на валидност на офертата: |  |
| Дата на издаване на офертата: |  |
| Подпис и печат на офертата: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид на дейностите | Ед. мярка  | количество | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС | ДДС 20% | Обща цена в лева с ДДС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА**: |  |  |  |  |  |  |