**ДО**

**КМЕТА**

**НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА**

**ГР.ЯБЛАНИЦА**

**ПЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 3**

**О Ф Е Р Т А**

**във връзка с провеждането на пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на доставки по проект Проучване,запазване и популяризиране на местните кулинарни традиции и храни,като част от културното наследство от територията“„ и кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на община Ябланица,гр.Ябланица, пк.5750 пл. „Възраждане“3**

От ..............................................................................................................................................

[*наименование на участника*],

сБУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................................…],

със седалище и адрес на управление [.......................................................................................…], и адрес за кореспонденция: [..........................................................................................…], телефон за контакт [................…], факс [...........…], електронна поща [...................................…],

представлявано от: .........................................................................................

[*трите имена*]

в качеството на ..............................................................................................

[*длъжност, или друго качество*]

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашата оферта за участие в пазарни консултации за  **определяне на прогнозната стойност на доставки по проект Проучване,запазване и популяризиране на местните кулинарни традиции и храни,като част от културното наследство от територията“**.

В качеството си на **………………… (***длъжност)* на **...................** *(участник)* декларирам,

 че сме запознати с поканата и условията за участие в обявените от вас пазарни консултации. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлагаме цена за изпълнение посочените доставки по техническата спецификация включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на услугата.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание | Брой |  Ед.цена  |  Стойност  |
| 1 | Двулентово озвучително тяло 14/3"+1.4/2.5", Вграден усилвател LF: 700W RMS / Class D, HF: 200W RMS / Class AB, DSP с вградени и конфугурируеми пресети, Delay до 3.5 м, Mono Mic/Line и Stereo RCA входове с автономно регулиране, Честотен диапазон: 45-20,000 Hz, SPL 135.5dB, Ъгъл на излъчване: 90° H, 60° V, Размери: 500x745x440 мм, 17.5 кг | 2 |  |  |
| 2 | Суббасово озвучително тяло 15", Вграден усилвател 1200W, Volume, EQ Presets, Delay, Phase Switch 0°-180°, Ground-Lift Switch, Размери: 507x585x605мм, 31 кг | 2 |  |  |
| 3 | Двулентово озвучително тяло - СЦЕНИЧЕН МОНИТОР, Вграден усилвател 400+100RMS, DSP с 4 пресета, 12/2.5"+1/1.7", SPL 130dB, Ъгъл на излъчване: 90°, Размери: 550x289x392мм, 13.6 кг | 4 |  |  |
| 4 | Смесителен пулт с ефект 16 Mic/Line inputs, 3 Dual stereo inputs, Duo Pre-amplifier with 69 dB Gain Range, 3 Aux Sends, 1 FX Send, USB Send and Return | 1 |  |  |
| 5 | МИКРОФОН ВОКАЛЕН ЖИЧЕН - Електродинамичен вокален микрофон с кардиоидна насоченост; номинална честотна лента по-добра от 50-15000 Hz; чувствителност: по-висока от -55dB re 1V/Pa; собствена маса 298 гр | 2 |  |  |
| 6 | МИКРОФОН ИНСТРУМЕНТАЛЕН ЖИЧЕН - Електродинамичен инструментален микрофон с кардиоидна насоченост; метален корпус; номинална честотна лента по-добра от 40-15000 Hz; чувствителност: по-висока от -57dB re 1V/Pa; собствена маса 284гр. | 2 |  |  |
| 7 | БЕЗЖИЧНА UHF ВОКАЛНА МИКРОФОННА СИСТЕМА - UHF радимикрофонна система за монтаж в 19 инчов рак състояща се от диверсивен приемник и предавател за носене в ръка; 150 избираеми честоти; до 12 съвместими честоти за всяка честотналента; радиочестотна чувствителност на приемника -105 dBm при 12 dB SINAD; 10 dB; маса на приемника 998 гр.; радиочестотна мощност на предавателя 10 mW; превключваемо усилване на акустичния вход 10dB; честотна лента на микрофонния капсул 50 – 15000 Hz; електродинамичен капсул с кардиоидна насоченост; честотен диапазон на работа на системата приемник-предавател 863 до 865 MHz. | 4 |  |  |
| 8 | UHF БЕЗЖИЧЕН ПРЕДАВАТЕЛ ЗА НОСЕНЕ НА КОЛАН - Радиопредавател за носене на колан; радиочестотна мощност на предавателя 10 mW; превключваемо усилване на акустичния вход 10dB; честотна лента на микрофонния капсул 50 – 15000 Hz; електродинамичен капсул с кардиоидна насоченост; честотен диапазон на работа на системата приемник-предавател 863 до 865 MHz. | 2 |  |  |
| 9 | МИНИАТЮРЕН МИКРОФОН ТИП ''ХЕДСЕТ'' - Микрофон за носене на глава с кондензаторен ненасочен капсул; конектор съвместим с предавателя за носене на колан; телесен цвят. | 2 |  |  |
| 10 | МИНИАТЮРЕН МИКРОФОН ТИП ''БРОШКА'' - Миниатюрен микрофон за носене на ревер с щипка; електретен ненасочен капсул; максимално входно звуково налягане 120 dB SPL; чувствителност –38 dBV/Pa / 13 mV/Pa ; честотна лента 50 Hz – 20000 Hz; еквивалентен собствен шум 18 dB (A); собствена маса 16 g; размер 6,1х9,4мм; конектор съвместим с предавателя за носене на колан. | 2 |  |  |
| 11 | Комплект микрофони - барабанен сет - 7 броя с куфарче за тях | 1 |  |  |
| 12 | Слушалки - затворен тип - мониторни | 1 |  |  |
| 13 | Професионален CD / USB плеър, Aux input: 3.5 mm jack, Balanced XLR outputs | 1 |  |  |
| 14 | Мултикорен кабел с конектори: 16 in / 4 out, 30м | 1 |  |  |
| 15 | Кейс за радиомикрофони и СД плеър | 1 |  |  |
| 16 | Стойка за микрофон - триподна | 15 |  |  |
| 17 | Стойка за тонколони - триподна | 2 |  |  |
| 18 | Инструментален кабел с конектори XLR 10 m | 20 |  |  |
| 19 | Инструментален кабел с конектори XLR 5 m | 10 |  |  |
| 20 | Инструментален кабел с конектори XLR 2 m | 10 |  |  |
| 21 | Калъфи за озвучителни тела | 8 |  |  |
| 22 | Стойка за тонколони - бас-топ | 2 |  |  |
| 23 | Лаптоп с операционна система и звукова карта | 1 |  |  |
| 24 | Кабели и конектори за подвързване  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  **Дан. Основа:**  |  **лв.**  |
|  |  |  |  *ДДС 20%*  |  *лв.*  |
|  |  |  |  *Общо с ДДС:*  |  *лв.*  |
|  |  |  |  |  |

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ............ (...........) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

**Дата ...................... г. Подпис и печат: ……………………….**

**/......................... - ..................../**

**(име, фамилия и длъжност)**